|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNAhttps://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbcgB4vuYwnWn5sI6ERdLVMcgbc7pRklyl0QbrcoKthoCxy5rJNARequisição para análise** | | | |
| Dado cadastrais | | | |
| Nome do requisitante | Ana Karina Pereira Leite | Data: | 14/07/2016 |
| Departamento/Laboratório: | Química/LAMMEN | | |
| Endereço de e-mail: | Anakpl\_quimica@hotmail.com | | |
| Professor orientador: | Bráulio Silva Barros | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição geral das amostras | | |
| Código da amostra | | Composição |
| Amostra 1 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água | |
| Amostra 2 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água | |
| Amostra 3 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água | |
| Amostra 4 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água-ácido acetico | |
| Amostra 5 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água-ácido acetico | |
| Amostra 6 | La-1,3-bdc-Tb-DMF-água-ácido acetico | |
| Amostra 7 | La-5%Tb-DMF-água | |
| Amostra 8 | La-1%Tb-DMF-água | |
| Amostra 9 | La-2,5%Tb-DMF-água | |
| Amostra 10 | La-3%Tb-DMF-água | |
| O código informado dará nome ao arquivo do resultado. | | |
| O número de amostras por solicitação é limitado a 10. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características da amostra | | | | | |
| Sólida; | Higroscópica; | Inflamável; | Oxidante; | Tóxica; | Ácida; |
| Líquida; | Volátil; | Explosiva; | Corrosiva; | Irritante; | Básica. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros de análise | | | | | | |
| Material do cadinho: | Alumina (Al2O3); | |  |
| Gás de purga: | Nitrogênio; | |  | | |
| Faixa de temperatura: | Tambiente - | 900 | °C | |
| Taxa de aquecimento: | 10 | °C/min | |
| Massa de amostra: | Valor. | mg | |

|  |
| --- |
| Observações |
| As amostras que apresentam os mesmos constituintes possuem proporções diferentes de reagentes. |
|
|
|